**Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς – Πίνακας συμμόρφωσης**

|  |
| --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** |
| **Προμήθεια δεκατριών (13) φωτοαντιγραφικών συσκευών και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των κατά τόπους υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου** |
| **Περιγραφή** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση συμμετέχοντα** | **Παραπομπή** |
| **Φωτοαντιγραφική συσκευή (δυνατότητας έγχρωμης εκτύπωσης εγγράφων διαστάσεων Α3) (C.P.V.: 30121200-5)** |
| **Γενικές Προδιαγραφές** |  |  |  |
| Πολυλειτουργικό Ασπρόμαυρο Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, Εκτυπωτής, Scanner τεχνολογίας Laser ή Led, πρόσφατης κυκλοφορίας και να μην υπάρχει ανακοίνωση του κατασκευαστή περί διακοπής διαθεσιμότητας. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Μοντέλο και κατασκευαστής της συσκευής |  **(Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής της συσκευής στο επόμενο πεδίο)** |  |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης/ αντιγραφής >=30 σελ. Α4 ανά λεπτό | **NAI** |  |  |
| Μέγεθος αντιγράφου έως Α3 | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ηλεκτρονική σελιδοποίηση αντιγράφων | **ΝΑΙ** |  |  |
| Τροφοδοσία χαρτιού αντιγραφής: να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) εμπρόσθιους δίσκους τροφοδοσίας χαρτιού, με ελάχιστη χωρητικότητα 500 φύλλων Α4 ο ένας και 500 φύλλων Α3 ο άλλος. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Βοηθητικός δίσκος (ByPass), χωρητικότητας 100 φύλλων τουλάχιστον, πλήρως ρυθμιζόμενος για μεγέθη Α6 έως Α3. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ενσωματωμένη τροχήλατη εργοστασιακή βάση στήριξης | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ζοοm σμίκρυνση / μεγέθυνση 25 – 400%. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Αυτόματη προσαρμογή - ρύθμιση σκουρότητας | **ΝΑΙ** |  |  |
| Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος, χωρητικότητας τουλάχιστον 120 φύλλων. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Μνήμη >=4 GB με επεξεργαστή διπλού πυρήνα ταχύτητος τουλάχιστον 1GHz και σκληρός δίσκος >=160 GB | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ανάλυση αντιγραφής >= 600Χ600 dpi | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης >= 1200x1200 dpi | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ανάλυση σάρωσης >= 600x600 dpi, μορφή σάρωσης PDF / JPEG | **ΝΑΙ** |  |  |
| Σύνδεση USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 Base-T, wi-fi | **ΝΑΙ** |  |  |
| Γλώσσες επικοινωνίας: PDF, PCL 5e / PCL6, Adobe PostScript 3™ | **ΝΑΙ** |  |  |
| Οθόνη επαφής με μηνύματα στην Ελληνική γλώσσα | **ΝΑΙ** |  |  |
| Μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα 120.000 φωτοαντιγράφων τουλάχιστον, η οποία θα βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ο ανάδοχος υποχρεούται για ένα (1) έτος να καλύψει το κόστος συντήρησης και επισκευής της συσκευής (εργασία και απαραίτητα ανταλλακτικά) από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Το Πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή >= 3 ετών. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Παροχή ενός (1) σετ αναλωσίμων εκτύπωσης επιπλέον του αρχικού | **ΝΑΙ** |  |  |
| Με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά ISO 9001:2015 τόσο του κατασκευαστικού οίκου όσο και του προσφέροντος ή της προσφέρουσας εταιρείας. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **Φωτοαντιγραφική συσκευή (δυνατότητας ασπρόμαυρης εκτύπωσης εγγράφων διαστάσεων Α3)** **(C.P.V.: 30121200-5)** |
| **Γενικές Προδιαγραφές** |  |  |  |
| Έγχρωμο Πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, Εκτυπωτής, Scanner τεχνολογίας laser ή Led, πρόσφατης κυκλοφορίας και να μην υπάρχει ανακοίνωση του κατασκευαστή περί διακοπής διαθεσιμότητας. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Μοντέλο και κατασκευαστής της συσκευής |  **(Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής της συσκευής στο επόμενο πεδίο)** |  |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης/ αντιγραφής >=25 σελ. Α4 ανά λεπτό  | **NAI** |  |  |
| Μέγεθος αντιγράφου έως Α3 | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ηλεκτρονική σελιδοποίηση αντιγράφων | **ΝΑΙ** |  |  |
| Τροφοδοσία χαρτιού αντιγραφής-εκτύπωσης: να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) εμπρόσθιους δίσκους τροφοδοσίας χαρτιού, πλήρως ρυθμιζόμενους με συνολική χωρητικότητα >=500 φύλλων. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Βοηθητικός δίσκος (ByPass), χωρητικότητας 100 φύλλων τουλάχιστον, πλήρως ρυθμιζόμενος για μεγέθη Α4 και Α3. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ζοοm σμίκρυνση / μεγέθυνση 25 – 400% | **ΝΑΙ** |  |  |
| Αυτόματη προσαρμογή-ρύθμιση σκουρότητας | **ΝΑΙ** |  |  |
| Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων Διπλής Όψης και αυτόματος αναστροφέας αντιγράφων διπλής όψης χωρητικότητας 100 φύλλων τουλάχιστον. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Μνήμη >=1 GB | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ανάλυση >= 600x600 dpi (αντιγραφή), >=1200x1200 dpi (εκτύπωση)  | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ανάλυση σάρωσης >= 600x600 dpi, μορφή σάρωσης PDF / JPEG | **ΝΑΙ** |  |  |
| Σύνδεση USB, Ethernet 10/100 Base-TX | **ΝΑΙ** |  |  |
| Γλώσσες επικοινωνίας: PCL 6, Adobe, PostScript | **ΝΑΙ** |  |  |
| Μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα φωτοαντιγράφων >= 50.000 εκτυπώσεων | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ο ανάδοχος υποχρεούται για ένα (1) έτος να καλύψει το κόστος συντήρησης και επισκευής της συσκευής (εργασία και απαραίτητα ανταλλακτικά) από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη , σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Το Πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή >= 3 ετών. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Παροχή ενός (1) σετ αναλωσίμων εκτύπωσης επιπλέον του αρχικού | **ΝΑΙ** |  |  |
| Με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά ISO 9001:2015 τόσο του κατασκευαστικού οίκου όσο και του προσφέροντος ή της προσφέρουσας εταιρείας. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **Πολυμηχάνημα (δυνατότητας ασπρόμαυρης εκτύπωσης εγγράφων διαστάσεων Α4) (C.P.V.:** **30122000-0)** |
| **Γενικές Προδιαγραφές** |  |  |  |
| Λειτουργίες: Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό | **ΝΑΙ** |  |  |
| Μοντέλο και κατασκευαστής της συσκευής |  **(Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής της συσκευής στο επόμενο πεδίο)** |  |  |
| Τεχνολογία Εκτύπωσης: Ασπρόμαυρο Laser ή LED | **ΝΑΙ** |  |  |
| Αυτόματος Τροφοδότης: Ναι | **ΝΑΙ** |  |  |
| Συνδεσιμότητα: Ethernet (10/100 Base - TX) & >=USB 2.0 | **ΝΑΙ** |  |  |
| Γλώσσα: PCL 5, PCL 6, Postscript3 | **ΝΑΙ** |  |  |
| Μνήμη>= 512 MB | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης >= 40 σελ. Α4 ανά λεπτό | **ΝΑΙ** |  |  |
| Εκτύπωση πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρης) <= 15 δευτερόλεπτα | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης >= 600x600 dpi | **ΝΑΙ** |  |  |
| Αριθμός σελίδων ανά μήνα (duty cycle) >= 80.000 σελίδες | **ΝΑΙ** |  |  |
| Αυτόματη αντιγραφή και εκτύπωση διπλής όψης | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ανάλυση αντιγραφής >= 600x600 dpi | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Αντιγραφής >= 40 σελ. Α4 ανά λεπτό | **ΝΑΙ** |  |  |
| Τύπος σαρωτή: Αυτόματος τροφοδότης διπλής όψης (ADF) μονού περάσματος (single pass) | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ανάλυση σάρωσης >= 600x600 dpi | **ΝΑΙ** |  |  |
| Mορφή σάρωσης: PDF, JPEG | **ΝΑΙ** |  |  |
| Έξοδος σάρωσης: E-mail, Network folder, USB, PC | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ταχύτητα Σάρωσης >= 45 σελ. Α4 ανά λεπτό | **ΝΑΙ** |  |  |
| Τύπος Οθόνης: LCD οθόνη | **ΝΑΙ** |  |  |
| Μέγιστο μέγεθος χαρτιού έως Α4 | **ΝΑΙ** |  |  |
| Τροφοδοσία χαρτιού >= 250 σελίδες | **ΝΑΙ** |  |  |
| Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη >= 50 σελίδες | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ο ανάδοχος υποχρεούται για ένα (1) έτος να καλύψει το κόστος συντήρησης και επισκευής της συσκευής (εργασία και απαραίτητα ανταλλακτικά) από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη , σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Το πολυμηχάνημα θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή >= 5 ετών. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Παροχή ενός (1) σετ αναλωσίμων εκτύπωσης επιπλέον του αρχικού | **ΝΑΙ** |  |  |
| Με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά ISO 9001:2015 τόσο του κατασκευαστικού οίκου όσο και του προσφέροντος ή της προσφέρουσας εταιρείας. | **ΝΑΙ** |  |  |

……/……./2023

Για τον Οικονομικό Φορέα
(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα)